SCHEDA TECNICA ARMADI SPOGLIATOIO SPORCO PULITO A 2 POSTI CON TETTO INCLINATO

DIMENSIONI: CM 200HX80LX47P

PAGINE N.3

FOTO ALLEGATA



PRODOTTO DA:

AMERIGO MISSAGLIA SAS DI MARIO MISSAGLIA & C

VIA ALFIERI 32

20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

**Scheda tecnica armadietti Spogliatoio serie C2**

Costruzione in lamiera di acciaio saldata spessore 0.6

Dimensione 2000x800x470

Chiusura con serratura a cilindro e portaombrelli

Ante a battente su cerniera antiscasso e feritoie di aereazione

Ripiano posa oggetti con asta portaabiti e 4 ganci

Divisione abiti sporchi e puliti

Verniciatura della struttura in elettroforesi colore grigio simile al ral7035

**Certificazioni di prove catas**

**Amerigo Missaglia S.A.S.  
Arredamenti Metallici e Contract**  
VIA ALFIERI N. 32  
20854 VEDANO AL LAMBRO (Monza)  
Tel.039-491697  
www.missaglia.it